***PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CM DE ESPESOR DE CINCO CALLES PRIV. VALLE DORADO 2 VALLE DORADO 2, TAMBOREL VALLE DE LA MADRID (FOLIO P.P. 17)***

***LICITACION: CUM-PPL-07-2024***

***TRABAJOS POR EJECUTAR***

TRAZO Y NIVELACION, REFERENCIADO A PARAMETROS CON ESTACAS, CLAVO E HILO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; CORTE DE TERRENO NATURAL, REALIZADO CON MOTOCNFORMADORA, TRACTOR, RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO PARA APERTURA DE CAJÓN; RETIRO DE MATERIAL DE CORTE, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE MATERIAL DE CORTE A CUALQUIER DISTANCIA; TERRACERIAS, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURA CON UN 40% DE MATERIAL CALIZO TRITURADO TMA DE 1 ½” A FINOS, CON USO DE MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADOR; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES 20X12X35 CON CONCRETO DE F’c=200 KG/CM2; RIEGO DE IMPREGNACIÓN, A BASE DE EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO LENTO EN UNA PROPORCIÓN DE 1.3 A 1.5 LTS.POR M2; NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INLUYE DEMOLICION PARCIAL, REFERENCIA, TAPADO, RENIVELACÓN; COLOCACIÓN CONCRETO DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 12 CMS. INCLUYE CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, MODULO DE RUPTURA 40KKG/CM2, EXTENDIDO CON REGLA VIBRATORIA EN FRANJAS NO MAYORES DE 3.5 M, JUNTAS DE CELOTEX A C/12M, CURADO, PULIDO, RAYADO Y SELLADO DE JUNTAS CON CEMENTO PLÁSTICO; CORTE PARA EMPATE CON PAVIMENTO ANTERIOR, CORTE CON CORTADORA DE DIAMANTE PARA UNIFORMIZAR EL EMPATE ENTRE DOS CONCRETOS; COLOCACIÓN DE DENTELLON PARA PROTECCIÓN DE LOSA; SUMINISTRO Y COLACIÓN DE BROCAL Fo. Fo. DE 110 LBS INCLUYE NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y COLADO DE CONCRETO EN SU PERÍMETRO; RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA FINAL DE CALLE Y APERTURA DE TRÁFICO DE LA CALLE; INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARA; INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA. REPOSICION DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE.